**Specifikacija radova za preventivno** održavanje **sustava za besprekidno napajanje**

• **Sustavi za besprekidno napajanje**

* potrebna naponska i strujna podešavanja kao i kontrola djelovanja zaštite
* provjera spojeva energetskih i pomoćnih krugova
* vizualni pregled različitih dijelova opreme radi konstatacije eventualnih mehaničkih oštećenja i pregrijanih komponenti
* provjera spojeva elektroničkih modula
* čišćenje sistema komprimiranim zrakom, kod većih onečišćenja izopropilnim alkoholom
* provjera signalizacije
* kontrola internih ventilatora
* provjera zagrijavanja opreme i efikasnost ventilacije prostorije
* kontrola povezanosti opreme sa zaštitnim uzemljenjem
* provjera priključaka na polovima baterije, čišćenje priključaka od oksida i zaštita vazelinom neobojanih dijelova od oksidacije
* podešavanje naponskih nivoa na bateriji
* kontrola kapaciteta baterije
* kontrola sustava u svim režimima rada