

**PRILOG III**

**Minimalne tehničke karakteristike višenamjenskog uređaja za umnožavanje**

**1.1 Višenamjenski uređaj za umnožavanje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Opis** | **Minimalne tehničke karaktersitike** | **Sukladnost tehničkim karakteristikama (DA/NE)** |
| Tehnologija ispisa | laserski, u boji |  |
| Funkcionalanost | Ispis,kopiranje,skeniranje, arhiva podataka |  |
| Automastki uvlakač papira | Da |  |
| Podržani ispisini jezici | PCL5e, PCL6 |  |
| Papir format(ladica) | B5R do A3 |  |
| Postolje | Da |  |
| Automatski obostrani ispis | Da |  |
| Minimalna ispisna rezolucija (dpi) | 600X600 ili više |  |
| Minimalna rezolucija skeniranja (dpi) | 600X600 ili više |  |
| Funkcionalnost skeniranja na odredišta | Elektronska pošta, djeljena mapa na računalu, FTP poslužitelj |  |
| Format skenirane datoteke (OCR) | TIFF,JPEG,pretraživ PDF, pretraživ XPS, PDF/XPS,Office Open XML |  |
| Minimalna rezolucija kopiranja(dpi) | 600x600 ili više |  |
| Priključak | USB, Ethernet,Wi-Fi |  |
| Min.brzina jednostranog ispisa C/B A4 stranice(ppm) | Min 25 |  |
| Min.brzina jednostranog ispisa C/B A3 stranice(ppm) | Min 15 |  |
| Min.brzina jednostranog skeniranja A4 stranice rezolucijom 300 dpi(ppm) | Min 70 |  |
| Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 stranice (s) | 6 s za C/B ispisi ili manje, 9 s za ispis u boji ili manje |  |
| Brzina procesora | 1500 MHz ili više |  |
| Minimalna radna memorija (RAM) (GB) | 3 ili više |  |
|  Minimalna memorija uređaja (HDD) (GB) |  250GB ili više |  |
| Kapacitet crnog tonera (A4 format) | 35000 kopija ili više, toner sa punim kapacitetom uključen u isporuku sa uređajem |  |
| Kapacitet tonera u boji (A4 format) | 19000 kopija ili više, toneri sa punim kapacitetom uključeni u isporuku sa uređajem |  |
| Kapacitet crnog bubnja (A4 format) | 84000 kopija ili više uključeni u isporuku sa uređajem |  |
| Kapacitet bubnja u boji (A4 format) | 81000 kopija ili više uključeni u isporuku sa uređajem |  |
| Minimalna veličina upravljačke ploče (inch) | 10” |  |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Da |  |
| Mogućnost integracije | Integracija u PaperCut sustav za nadzor i kontrolu ispisa u potpunosti podržana uz mogućnost implementacije beskontaktnog čitača i FolloweMe opcije |  |
| Enkripcija tvrdog diska | Da |  |
| Provjera sustava prilikom svakog paljenja | Da |  |
| Minimalni broj ladica /ulaznih spremnika papira | 2 ili više |  |
| Min. ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira (listovi) | 1100 listova ili više |  |
| Mogućnost udaljene administracije putem Web preglednika | Da |  |
| Jamstvo | 36 mjeseci na lokaciji naručitelja |  |

**Ponudbeni troškovnik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **broj** | **Naziv** | **količina** | **jedinična cijena****(bez PDV-a)** | **ukupna cijena****(bez PDV-a)** |
| 1.1 | Višenamjenski uređaj za umnožavanje | 3 |  |  |
|  |
| sveukupna cijena za svu opremu iz 1.1 skupine, brojkama: |
| porez na dodanu vrijednost (PDV), brojkama: |
| sveukupna cijena za svu opremu iz 1.1 skupine, brojkama: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Žig i potpis
ovlaštene osobe ponuditelja**